附件

项目需求书

一、项目背景

为确保供电系统安全，供电设施设备正常运行。

二、项目预算

项目预算1.75万元。

三、资格要求

（一）投标人提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件或自然人的身份证明复印件，复印件加盖单位公章；

（二）财务状况报告等相关材料：经第三方会计师事务所审计的（2023年度或2024年度）财务报告扫描件，或截止时间前6个月以内银行出具的资信证明。

（三）投标人应具备在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证副本；

（四）投标人提供加盖单位公章的《书面承诺》（具体内容见附件）。

四、服务期

验收合格后质保期为6个月（特殊情况以合同为准）。

五、付款方式

项目竣工后，按照合同约定价格一次性支付全部费用（特殊情况以合同为准）。

六、技术要求

1.投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

2.投标人须在投标方案中明确项目实施方案及管理措施、主要技术和操作性能的详细说明。

3.服务方案应符合国家及行业相关安全和质量标准，所供设备性能不得低于原设计标准。

4.服务商应保证所投货物均符合国家相关质量标准，并对所提供的产品承担相应的安全、质量责任。

5.维修范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 配电柜体 | 外型尺寸：1400\*600\*400  电压等级：400V  柜体材质：304不锈钢 | 1 |
| 2 | 电器元件 | 更换开关数量不低于10组且满足现场使用情况 | 10 |
| 3 | 修复水泥基础 | 拆除原有水泥基础，修复需满足新电柜安装 | 1 |
| 4 | 安装低压受总断电报警系统 | 安装位置：低压受总柜  监测电压：AC380V  工作环境温度：70℃至-30℃  具备声光报警 | 2 |

6.施工要求

严格遵循该行业行业规范，拆除存在安全隐患的配电柜体和破损的水泥基础，并全部清理，维修期间保障设施设备不受损坏，完成新电器元件更换和设施的维修，对接触电力的有关工作，安装者必须持低压电工作业证上岗，保障现场及人身安全，并现场调试运行。

七、验收标准

按照合同约定的施工流程、材料工艺、工期进行验收，质量达到国家施工验收规范合格标准。

八、评标方法、评标标准及因素

评标方法采用综合评分法，评审得分最高的供应商为成交候

选供应商，评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交

候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序提出

成交候选供应商。评标标准及因素如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 价格（20分） | | | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。  （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20  注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（70分） | | | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的配电柜维修服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。  A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日至今完成的）。  B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。  每个业绩5分，最多15分 | 15 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入人员至少3人，要求持有效的特种作业操作证（低压电工作业）并具有5年或以上执业经验，提供证书复印件及工作经验相关证明文件并加盖公章，满足上述条件得15分。不足3人或其他得0分。满分15分  注：投入所有人员均须为本单位正式职工，投标文件中须提供该人员身份证复印件及投标人为该人员在2025年任意一个月缴纳社保证明的复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 15 |
| 3 | 投标人资质评价 | 投标人具备管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供有效期内的证书复印件并加盖投标人单位公章。提供1个证书得5分，最高15分 | 15 |
| 4 | 投标人服务能力 | 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。负责本工程施工的项目经理应具备建设管理部门颁发的建筑工程或机电工程专业二级及以上建造师证书，提供证书原件扫描件。满足上述条件得15分。满分15分 | 15 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足项目需求书“服务要求”、“技术要求”、“结算方式”要求的得10分，其他0分。 | 10 |
| 第三部分 主观分（10分） | | | 分值 |
| 5 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目的维修计划、故障管理处理、突发事件处理、作业安全管理等方面的内容。  满足项目需求书要求，方案内容具体、完整、可行性强的：10分；  方案内容较具体、完整、可行性较好的：7分；  方案内容简单，可行性一般：3分；  未提供方案或不满足项目需求书要求：0分 | 10 |
| 合计 | | | 100 |

# 附件

# 书面承诺

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位在提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录；

（四）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）我单位承诺本单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标；

（六）我单位非联合体参与投标，所投产品非进口产品；

（七）我单位承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。