附件1

项目需求书

项目简介

进一步夯实基础，确保楼体、墙体安全，拟开展地面沉降维修工作。

资格要求

1.投标人提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件或自然人的身份证明复印件，复印件加盖单位公章；

2.投标人自2022年至今没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，应答人应提供承诺书，并加盖公章。

3.投标人自2022年至今在经营活动中没有发生骗取中标、违约及工程质量、重大安全生产责任事故问题，应答人应提供承诺书，并加盖公章。

4.投标人自2022年至今未发生由于违反采购人相关规定取消履约资格及由于自身原因单方面终止履行合同的行为，应答人应提供承诺书，并加盖公章。

5.投标人遵守中华人民共和国现行法律、法规和采购人有关招标的规定，应答人应提供承诺书，并加盖公章。

6.本项目不接受联合体投标。

三、服务期

签订合同之日起（2025年 月 日至2025年 月 日），30天内完成约定的维修；自维修结束且验收合格之日起，质保期2年（特殊情况以合同为准）

四、服务地点

天津市政务服务中心（天津市河东区红星路79号）。

五、付款方式

1.项目预算：4.77万元。

2.结算方式：自施工之日起至维修完成且验收合格后15日内付支合同总金额95%；自验收合格之日起，质保期满1年支付合同总金额5%。发票作为结算依据。

六、成交方式

本项目采用综合评分法，资格要求审查合格，按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

评标标准及因素	分值
1	价格	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算

（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50

注：满足本项目需求书要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。	60分
2	供应商履约能力	按照以下要求提供同类型或高层建筑维修业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。具体要求如下：

合同扫描件，包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。

每个业绩5分，最多10分。	10分
3	投标人资质评价	有合格有效的营业执照，须提供有效期内的营业执照副本复印件，并加盖公章。

得10分	10分
4	维修方案

评价	1.维修作业流程及拆卸、调试方案完善，切实可行，得10分；

2.维修作业流程及拆卸、调试方案较完善，可行度较高，得7分；

3.维修作业流程及拆卸、调试方案一般，可行性一般，得4分；

未提供方案的，得0分。	10分
5	安全施工

方案	1.安全施工方案方案完善，方法及时间安排合理，相关安全防护管理及应对措施全面可行，完全满足采购人单位要求安全生产规范和要求，得10分；

2.安全施工方案方案完善，方法及时间安排合理，相关安全防护管理及应对措施全面可行，满足采购人单位要求安全生产规范和要求，得7分；

3.安全施工方案方案完善，方法及时间安排合理，相关安全防护管理及应对措施全面可行，基本满足采购人单位要求安全生产规范和要求，得4分；

未提供方案的，得0分。	10分
八、技术要求

项目质保期自合同签订之日至施工结束且验收合格后2年，依据现行相关规范对天津市政务服务中心维修内容包括：沉降地面、变形夹道及残疾人坡道等处拆除沉降及变形面石材、清除碎石渣土、水泥砂浆夯实地基、基础层处理、水平仪校平、石材恢复、顶板与石材间隙干处理、不锈钢或铝塑板干挂收缝、升旗台碎裂石材剔除和基础剔除后修复、地面与钢结构连接处排水坡、垃圾清运、税金及安全措施等。施工竣工后由甲乙双方共同验收，出具工程竣工验收合格报告，并将报告报甲方备案。

承包范围明细:

天津政务服务中心地面沉降维修项目

序号	施工项目	单位	工程量	备注
1	大理石拆剔	平米	67	机械、人工剔、拆、清运
2	加填砂石料夯实基础	平米	67	砂石料、渣土填埋
3	基层处理	平米	67	清扫界面剂、高分子水泥扫浆
4	大理石铺贴及水平仪找平	平米	67	干砂将干铺、收缝、450*600*50
5	地库进出口两侧与楼体连接处排水坡	平米	16	分别作3800*50*2100坡面
6	残疾人坡道、夹道大理石铺贴并做排水坡	平米	66	450*600*25干砂浆干铺、收缝
7	坡道滴水檐包不锈钢板或铝塑板	米	64	1.0厚铝塑板或不锈钢板干挂板，收缝。
8	升旗台	平米	4.5	1200*300*25拆除、干挂施工、收缝
9	高标水泥及砂石料	吨	各约3吨	密封胶、水溶胶等辅料
10	垃圾清运	车次	3	人工、清理、运输
11	税及施工管理费	项	1

九、其他要求及验收标准

（1）中标供应商须在签订合同后3个工作日内派专业人员进场对维修现场情况进行熟悉了解，并根据采购人要求，对本项目中包含的需要维修部位的量和标准进行核对，按照合同约定采购维修材料并入场施工。

（2）验收标准：按照合同约定的施工流程、材料工艺、工期进行验收。